Fisa tehnica

**Sandale AMSTERDAM**

# Cod: 2865-O1



**Exterior** Velur grosime 1,6 – 1,8 mm

**Interior** Tesatura laminata respirabila Mesh

**Talpa** Poliuretan rezistenta la hidrocarburi, antialunecare, antistatica

**Marimi** 36 – 48

**Standard** EN ISO 20347:2012

**Clasa** O1 FO E SRC – fara bombeu

# Greutate

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Marime** | **Greutate neta** | **Greutate bruta** |
| 36 | 0,75 kg | 0,98 kg |
| 37 | 0,76 kg | 0,99 kg |
| 38 | 0,80 kg | 1,04 kg |
| 39 | 0,81 kg | 1,05 kg |
| 40 | 0,82 kg | 1,05 kg |
| 41 | 0,88 kg | 1,11 kg |
| 42 | 0,90 kg | 1,13 kg |
| 43 | 0,91 kg | 1,17 kg |
| 44 | 0,96 kg | 1,21 kg |
| 45 | 0,99 kg | 1,24 kg |
| 46 | 1,01 kg | 1,27 kg |
| 47 | 1,04 kg | 1,31 kg |
| 48 | 1,06 kg | 1,35 kg |

**Cod tarifar** 6403999

**Tara de origine** CN